CORRIGENDA

a) En la página 335 la ecuación

 EC=0.64 Cs

Debería ser

 Cs = 0.64 EC

b) en página 109, Tabla 8.1

para suelo Franco limoso arcilloso el valor de humedad en PMP debería ser 0.2